~~שמירה של קונפיגורציה לפרמטרים~~

לבדוק התאמה של הקלט המקורי לבלוקים שונים בתהליך (detail enhancement/mask)

* להתאים בין המסיכה שמקבלים ב- iterations לבין connected components בסרטון המקורי ולבדוק הכנסה לאחד מהבלוקים העוקבים לאחר ניקוי רעשים

חזרה לטיוב הקוד של הדר

בדיקת מסנן קלמן

התמרת פורייה ככלי לזיהוי רעשים/תכולות תדריות של האובייקט (זיהוי אוטומטי של scales)